Stadt Zürich

Tiefbauamt

Werdmühleplatz 3

8001 Zürich

T +41 44 412 42 12

www.stadt-zuerich.ch/tiefbauamt

Submission  Beiblatt GAL

|  |  |
| --- | --- |
| Eingabetermin:       / 16.00 Uhr (Eingang bei der ausschreibenden Stelle! Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend.) | |
| Eingabeadresse: Das Angebot ist per Link Decision Advisor oder verschlossen mit Aufschrift «Preiseingabe über      » an das Tiefbauamt der Stadt Zürich, Werdmühleplatz 3, 8001 Zürich, einzureichen.  (Persönliche Abgabe möglich im Amtshaus V, Werdmühleplatz 3, 8001 Zürich, Empfang Büro 406) | |
| Projektleitung: | TAZ |
|  | , Tel. 044 412 |
| Bauleitung: | Ingenieurbüro |
|  | , Tel. |

Angebot

# Objekt:       Bau Nr.

# Arbeitsgattung: Baumeisterarbeiten für private

# Grundstückanschlussleitungen (GAL)

# Eingabesumme:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zusammenstellung Teilleistungen | | | | | | | | revidiert | |
| Objekt: | Private Grundstückanschlussleitungen | | | | Fr. |  | Fr. | |  |
| Objekt: |  | | | | Fr. |  | Fr. | |  |
| Angebot brutto | | | | | Fr. |  | Fr. | |  |
| Rabatt | | |  | % | Fr. |  | Fr. | |  |
|  | | | | | Fr. |  | Fr. | |  |
| Skonto (60 Tage) | | |  | % | Fr. |  | Fr. | |  |
|  | | | | | Fr. |  | Fr. | |  |
| Mehrwertsteuer | | | 8.1 | % | Fr. |  | Fr. | |  |
| Eingabesumme | | (Gesamtbetrag netto) | | | Fr. |  | Fr. | |  |

# Anbieterin / Anbieter

Name / Firma

Adresse

E-Mail

Sachbearbeitung       Tel.

Stempel / Unterschrift: auf Seite 3.

# Dauer der Verbindlichkeit des Angebots

6 Monate ab Eingabetermin

# Leistungen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sanierung GAL** | **Sanierungs-länge** | **Oberfläche** | **Grabentiefe** | **Vor-ausmass** | **Pauschale/m'**  **brutto** | **Betrag**  **brutto** |
| STZR/PEHD NW bis 200 mm | bis 2.00 m | Vorgarten | bis 1.5 m | m | Fr. | Fr. |
| bis 3.0 m | m | Fr. | Fr. |
| Gehweg | bis 1.5 m | m | Fr. | Fr. |
| bis 3.0 m | m | Fr. | Fr. |
| bis 4.0 m | m | Fr. | Fr. |
| Strasse | bis 3.0 m | m | Fr. | Fr. |
| bis 4.0 m | m | Fr. | Fr. |
| bis 5.0 m | m | Fr. | Fr. |
| über 2.00m | Vorgarten | bis 1.5 m | m | Fr. | Fr. |
| bis 3.0 m | m | Fr. | Fr. |
| Gehweg | bis 1.5 m | m | Fr. | Fr. |
| bis 3.0 m | m | Fr. | Fr. |
| bis 4.0 m | m | Fr. | Fr. |
| Strasse | bis 3.0 m | m | Fr. | Fr. |
| bis 4.0 m | m | Fr. | Fr. |
| bis 5.0 m | m | Fr. | Fr. |
| **Total Objekte GAL, Angebot brutto** (zu übertragen auf Seite 1) | | | | | | **Fr.** |

# Erläuterungen

Die Reparaturen der privaten Grundstückanschlussleitungen (GAL) sollen koordiniert mit den Hauptarbeiten ausgeführt werden. Die Auftragserteilung erfolgt durch die Eigentümer der privaten Liegenschaften auf der Basis der in diesem Angebot offerierten Preise.

Grundsätzlich gelten die Bestimmungen der Hauptsubmission soweit diese im vorliegenden Beiblatt GAL nicht explizit angepasst wurden.

Sämtliche defekten privaten Anschlussleitungen innerhalb des Projektgebietes (ca.       Reparaturstellen ausserhalb der Liegenschaften) müssen im Zuge der Bauarbeiten saniert werden. Grundlage bilden die Submissionspläne sowie die Leitungsunter-suchungen, welche durch Entsorgung + Recycling, Entwässerung durchgeführt wurden. Die gesamten Unterlagen der GAL werden nach Auftragserteilung der städtischen Arbeiten übergeben. Einzurechnen sind sämtliche Aufwendungen für eine komplette Leistungserbringung, inkl. Formstücke, Übergangsstücke, Erschwernisse durch Werkleitungsquerungen, Wiederherstellung der Oberfläche (exkl. Gärtnerarbeiten), etc.

Private Anschlussleitungen zu Lasten ERZ (bei Kanalverlegungen) sowie die Anschlüsse an neue oder bestehende Kanäle müssen im Objekt ERZ, in den ausgeschriebenen Positionen der Hauptsubmission eingerechnet werden.

Alle zu sanierenden GAL sind vom Unternehmer in der vorliegenden Submission nur im Abschnitt öffentlicher Kanal bis Aussenkante der Gebäude zu offerieren. Die Arbeiten im Gebäudeinnern inkl. Mauerdurchbruch werden erst am Bau ermittelt und sollen den Eigentümern zusätzlich nach Regietarif offeriert werden. Allfällige bautechnische Sonderlösungen (grabenlose Verfahren, Inliner, etc.) müssen ebenfalls zusätzlich offeriert werden.

Nachfolgende Prinzipskizze zeigt den Umfang einer GAL-Sanierung.

**Untergeschoss / Bodenplatte**

**Spriessung Graben**

Bereich einer GAL-Sanierung, die im Angebot einzurechnen ist

**Innenwand Gebäude**

**GAL – Leitung mit Schäden**

**Kanalisation ERZ inkl. Anschluss**

Vor Baubeginn sind für jede Liegenschaft entsprechende Angebote auszuarbeiten, welche durch die Bauleitung geprüft und anschliessend den Eigentümern zugestellt werden. Die Eigentümer sind berechtigt Vergleichsangebote einzuholen und die Arbeiten anderweitig zu vergeben. Die Auftragserwirkung ist Sache des Unternehmers.

Entscheidet sich der Eigentümer einen Drittunternehmer beizuziehen, können keine Forderungen für Erschwernisse, entgangenen Gewinn oder bereits geleistete Arbeiten geltend gemacht werden.

# Unterzeichnung

Mit der nachfolgenden Unterschrift resp. mit der Internet-Eingabe bestätigt die Unternehmung die Richtigkeit aller Angaben.

Die Unternehmung bestätigt mit der Angebotseingabe, sich über die örtlichen Verhältnisse der Baustelle sowie über Umfang und Eigenart des Bauwerks in ausreichendem Masse orientiert zu haben. Sie verpflichtet sich, alle Arbeiten, auch jene, die durch den Offertbeschrieb und die speziellen Bedingungen nicht erschöpfend umschrieben sein sollten, einwandfrei, sachgemäss und nach den Regeln der Baukunst auszuführen.

Ort und Datum Firmenstempel und Unterschrift  
 (nicht bei Interneteingabe)