## Anlass / Ablauf

Einstellungen von Schiebern, Klappen und Blenden sowie provisorische Einbauten mit einer geplanten Installationsdauer > 3 Tage müssen ERZ Entwässerung jederzeit bekannt sein. Das Formular ist ERZ Entwässerung bis mind. 5 Arbeitstage vor Aktivierung zuzustellen. Nach Rückstellung der Soll-Wert-Einstellung und des Ausbaus eines Provisoriums ist ERZ-BSK unaufgefordert darüber zu informieren.

## Lage / Ortsbezeichnung

KS/KE-Nr.       Haltung-Nr.

Ortsbezeichnung

## Geplante Dauer / Beschreibung des Provisoriums

Datum von       bis        unbefristet

Kategorie  (bitte auswählen)

Kurzbeschreibung (Massnahme, Beispiele: Taste F1)

Massg. Lastfall z =       Jahr(e) (für Dimensionierung Provisorium, Hinweise: Taste F1)

## Bauprojekt (sofern damit im Zusammenhang)

Bau-Nr.       Bauprojekt

Polier       Mobile

OBL TAZ

## Meldende Stelle

Ingenieurbüro       Bauleiter

Telefon G.       Mobile

E-Mail       Adresse

Provisorien entsprechend dem Umleitungs- und Alarmierungsplan.

Provisorien abweichend zum Umleitungs- und Alarmierungsplan,   
jedoch bereits vom ERZ akzeptiert.

Datum       Unterschrift \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Beilagen

* Situation
* Skizze und Beschrieb der Massnahmen

## Laufwege

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBL TAZ Realisierung | ERZ-BSK | ERZ-BSK | ERZ-BSK |
| Eingang bei TAZ | Erfassung in Tabelle ERZ  (bei Eingang Meldung) | Eingang Meldung Ausbau | Kontrolle Ausbau der Provisorien / Nachführung Tabelle ERZ /  Entsorgung Meldeblatt |
|  |  |  |  |